-autoisp 0 1
-device AT89C51ED2
-hardware RS232
#home
#-port COM1
#argus
-port COM1
-baudrate 19200
-operation
  loadbuffer 119_04RC.HEX
  erase F
  program
  WSBV 0xFC
  WBSB 0x00
  SSL2
  START RESET 0
